纯音听力计参数

1、 [bookmark: OLE_LINK3]便携可提手，内置装备箱，可将耳机、应答器等配件存放其中，保护主机及其配件，可用USB供电
2、LED彩色显示屏，完整显示双耳听力图
3、内含气导、骨导、掩蔽、Hughson-Westlake等测试功能。
4、可直连便携式打印机。
5、内置数据信息存储功能，可存储≥500名患者，可设置密码保证患者数据安全。
6、使用电脑软件进行数据传输与管理，可连接数据库，有数据库的功能，实现批量的患者导入与上传。
7、集成式麦克风设计。
8、全中文操作界面。
9、测试频率：气导：125-8000Hz；骨导：250-8000Hz
10、输入包括：纯音，啭音，脉冲音。
11、输出包括：左侧、右侧气导耳机，骨导耳机。
12、频率准确度：± 2 %。
13、刺激信号（至少包含）
（1）纯音：125 Hz-8000Hz，125，250，，500，750，1000，1500，2000，3000，4000，6000，8000 Hz。可根据需求选择固定测试频率。
（2）啭音：5 Hz正弦波+/-5％调制。
（3）脉冲音：250ms或500ms。
（4）掩蔽噪声包括：窄带噪声，白噪声。
14、给声方式：持续或中断。
15、气导输出声强：-10至110 dB HL。
16、骨导输出：-10dB HL至80dB HL 。
17、步进：1dB或5dB。
18、强声警告功能：达到100dBHL时显示警告，可手动扩展声强。
19、特殊测试功能包括：Hughson-Westlake测试，自动测听，节省人力。
20、显示屏：全彩色显示屏，常亮LED背光。
21、连接电脑方式：USB。

3、 配置单
纯音听力计主机  1台
气导耳机        1副
骨导耳机        1副
患者应答器      1个
操作说明书      1本
[bookmark: _GoBack]笔记本电脑      1台


