附件1

壁挂空调参数要求

	参数
	类型Ⅰ
	类型Ⅱ
	类型Ⅲ
	类型Ⅳ

	制冷量(W)
	≥2600
	≥3500
	≥5000
	≥7200

	制热量（含电辅热）(W)
	≥5900
	≥6700
	≥7200
	≥9700

	制冷功率(W)
	≤1650
	≤2030
	≤2600
	≤3100

	制热功率（W）（含电辅热）
	≤1990
	≤2200
	≤2800
	≤3500

	APF(全年能源消耗率)
	一级≥5.2  二级 ≥4.7
	一级≥5.2  二级≥4.7
	一级≥4.8  二级 ≥4.2
	一级≥4.4  二级 ≥3.7

	内机噪音（dB(A)）
	≤35
	≤35
	≤40
	≤47

	外机噪音（dB(A)）
	≤51
	≤51
	≤53
	≤56

	循环风量（m3/h）
	≥600
	≥640
	≥1000
	≥1300

	环保制冷剂
	R32
	R32
	R32
	R32


柜机、天井机空调参数要求

	参数
	类型Ⅴ
	类型Ⅵ
	
	

	制冷量(W)
	≥7300
	≥12000
	
	

	制热量（不含电辅热）(W)
	≥9800
	≥13800
	
	

	制冷功率(W)
	≤2500
	≤5300
	
	

	制热功率（W）（含电辅热）
	≤4000
	≤5700
	
	

	全年能源消耗率 (APF)
	一级≥4.4 二级 ≥4.1
	一级≥3.6  二级 ≥4.1
	
	

	内机噪音（dB(A)）
	≤42
	≤50
	
	

	外机噪音（dB(A)）
	≤56
	≤60
	
	

	循环风量（m3/h）
	≥1400
	≥2000
	
	

	环保制冷剂
	R32
	R32
	
	


附件2：

空调报价表
	序号
	所属空调类型 
	空调品牌
	型号和规格
	制造商/生产厂商名称
	单价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件3：
辅材、工程报价
	工程
	单价
	备注

	铜管（米）
	
	

	打孔（个）
	
	

	支架（个）
	
	

	排水管
	
	

	人工服务
	
	


