手术对接车技术参数
一、基本参数：
[bookmark: _GoBack]1.轨道宽度：640mm，高度：660mm-950mm
2.背部折起角度：0～60°；
3. 由内车（灰色）、外车（黄色）和担架三部分组成。
二、工艺要求：
1.焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接，使其焊缝均匀渗透、强度高，保证长久使用稳固；
2.金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺；
3.喷塑工艺：静电喷塑处理，保证病床整体的防腐蚀性能；
4.塑料加工工艺：采用全新工程塑料。
三、床架：
1. 轨道采用7002优质铝合金。
2. 内外车对接配置自锁装置，要求对接简便，分离快捷，安全可靠。
四、床面板：背部升降采用手控气弹簧，可以任意调节升降角度。
五、护栏：PE塑具成型的活动护栏，翻转式升降。
六、丝杆：
1.  手摇把：内置钢芯，ABS材料注塑成型，可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手；
2.  回旋体：锰钢合金材料；
3.  采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长；
七、脚轮：
1.  高强度静音脚轮，轮面聚合材料，静音、耐磨；
2.  6寸中心制动万向脚轮，三挡控制；
3.  密封自润滑轴承，防水、防尘；
九、输液架：304#优质不锈钢，升降自锁式设计，要求轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。
十、床垫
1. 两侧各配一组拉手，长宽与床相配，方便病患过床时医护人员操作；
2. 全海绵内胆，医用耐磨防水布外套。
