一、微波治疗仪

★工作频率：2450MHz±30MHz

★输出功率：理疗0-40W、治疗0-100W

★定时范围：1—30min，误差不大于±1min

★电压驻波比：≤2.5

★输入功率：≤500VA

★显示方式：数码管显示

★配备台车

【探头配置】

■多功能：适用于肛肠科疾病治疗、理疗。
