
附件1：
A包：经皮黄疸仪
一、参数
1、检测方法：光反射式，绿、蓝光比较
2、显示方法：
a.三位数字液晶显示
b.mg/dL、μmol/L两个单位滚动显示
c.可进行2—5次平均值测试
3、测量误差：
00—15±1
16—25±1.5
4、光源：疝闪光灯
5、电源：可充电电池，直流4.7v-6v充电，充满一次约能检测800次
6、开启准备时间：3秒内
7、重量：≤190g
8、体积：≤161*53*30(mm)
9、校验盘：
 对白色屏（“00”）显示00.0或00.1
对黄色屏（“20”）显示20.0±1


[bookmark: _GoBack]

附件2：  技术参数偏离表 
请各供应商根据所投产品参数，对照采购技术参数要求认真、逐项、如实填写                                                    
	序号
	采购技术参数要求
	投标文件技术响应
	偏离概述

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	...
	
	
	

	
	
	
	


注：1.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标文件技术响应栏”一列中写明技术参数。
2.序号应对应该产品在技术参数中的序号。
3.供应商所供的参数信息必须要与设备技术支持资料（包括投标产品技术白皮书或检测报告或图纸或印刷宣传彩页或性能参数说明等）一致，后附产品技术资料，不提供又无法证明相关参数的按照不响应/负偏离处理。
4.技术响应栏中经院内评审专家组认定完全复制采购技术参数要求的给予扣减技术分处理。
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